|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADR BEFÖRDERUNGSPAPIER** | | | | | | | | | | | | | |
| Absender: Name und Anschrift | | | | | | | Empfänger: Name und Anschrift | | | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | | h) | i) | j) | | k) | l) |
| UN“ und UN-Nr. | Offizielle Benennung | Gefahr-  zettel-  muster | Ver-  packungs-  gruppe Tunnelcode | Art des Versand-stücks | Einzel-menge | Anzahl | | Gesamt-  menge | Beförderungs-  kategorie | Gesamtmenge für jede Beförderungs-kategorie | | Faktor | Punkte  Je BK Je UN |
| UN 1950 Druckgaspackungen, 2.2 (6.1,8), (D) | | | | Kiste | 5kg | 1 | | 5 kg | 1 |  | | 50 | 250 |
|  | | | |  |  |  | |  | BK 1: 5 250 | | | | |
| UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND | | | | Kanister | 20l | 3 | | 60l | 2 |  | | 3 | 180 |
| UN 2014 Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, 5.1 (8), II, (E) | | | | Kanister | 20l | 2 | | 40l | 2 |  | | 3 | 120 |
| UN 1133 Klebstoffe, 3, II, (D/E) | | | | Feistblech-  Verpackung | 20l | 2 | | 40l | 2 |  | | 3 | 120 |
| UN 2992 Carbamat-Pestizid, flüssig, giftig (Technische Bezeichnung), 6.1, II, (D/E) | | | | Kanister | 15l | 2 | | 30l | 2 |  | | 3 | 90 |
| UN 1230 Abfall Methanol, 3 (6.1), II (D/E) | | | | Fass | 10l | 1 | | 10l | 2 |  | | 3 | 30 |
|  | | | |  |  |  | |  | BK 2: 180 540 | | | | |
|  | | | |  |  |  | |  |  | | | | |
| UN 1263 Farbe, 3, III, (D/E) | | | | Feinstblech-verpackung | 10l | 5 | | 50l | 3 |  | | 1 | 50 |
| UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (T.B.), 9, III, | | | | Fass | 30l | 1 | | 30l | 3 |  | | 1 | 30 |
| UN 1170 Ethanol, Lösung, 3, III, (D/E) | | | | Kanister | 30l | 2 | | 60l | 3 |  | | 1 | 60 |
| UN 2672 Ammoniaklösung, 8, III, (E) | | | | Fass | 60l | 1 | | 60l | 3 |  | | 1 | 60 |
|  | | | | | | | | | BK 3: 200 200 | | | | |
| Summe  berechneter Wert: | | 990 990 | | |