|  |
| --- |
| **ADR BEFÖRDERUNGSPAPIER** |
| Absender: Name und Anschrift | Empfänger: Name und Anschrift |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) |
| UN“ und UN-Nr. | Offizielle Benennung | Gefahr-zettel-muster | Ver-packungs-gruppe Tunnelcode | Art des Versand-stücks | Einzel-menge | Anzahl | Gesamt-menge | Beförderungs-kategorie | Gesamtmenge für jede Beförderungs-kategorie | Faktor | PunkteJe BK Je UN |
| UN 1950 Druckgaspackungen, 2.2 (6.1,8), (D) | Kiste | 5kg | 1 | 5 kg | 1 |  | 50 |  250 |
|  |  |  |  |  | BK 1: 5 250 |
| UN 1203 Benzin, 3, II, (D/E), MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND | Kanister | 20l | 3 | 60l | 2 |  | 3 | 180 |
| UN 2014 Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, 5.1 (8), II, (E) | Kanister | 20l | 2 | 40l | 2 |  | 3 | 120 |
| UN 1133 Klebstoffe, 3, II, (D/E) | Feistblech-Verpackung | 20l | 2 | 40l | 2 |  | 3 | 120 |
| UN 2992 Carbamat-Pestizid, flüssig, giftig (Technische Bezeichnung), 6.1, II, (D/E) | Kanister | 15l | 2 | 30l | 2 |  | 3 | 90 |
| UN 1230 Abfall Methanol, 3 (6.1), II (D/E) | Fass  | 10l | 1 | 10l | 2 |  | 3 | 30 |
|  |  |  |  |  | BK 2: 180 540 |
|  |  |  |  |  |  |
| UN 1263 Farbe, 3, III, (D/E) | Feinstblech-verpackung | 10l | 5 | 50l | 3 |  | 1 | 50 |
| UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (T.B.), 9, III, | Fass | 30l | 1 | 30l | 3 |  | 1 | 30 |
| UN 1170 Ethanol, Lösung, 3, III, (D/E) | Kanister | 30l | 2 | 60l | 3 |  | 1 | 60 |
| UN 2672 Ammoniaklösung, 8, III, (E) | Fass | 60l | 1 | 60l | 3 |  | 1 | 60 |
|  | BK 3: 200 200 |
| Summe berechneter Wert: |  990 990 |