# Sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung Pflasterer (baustellenspezifischer Teil der Arbeitsplatzevaluierung)

**Hinweis:** Die Begriffe mit hochgestellten Ziffern sind im Dokument „Anleitung und Erläuterung zur Verwendung der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitungen“ erklärt.

|  |  |
| --- | --- |
| Organisation | **Bauvorhaben**:  **Baustellenadresse**: |
| Dokument erstellt von  …………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………  Datum Name / Funktion Unterschrift |
| Zustimmung der Aufsichtsperson 1)  …………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………  Datum Name Unterschrift |
| Zustimmung der stellvertretenden Aufsichtsperson 1)  …………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………  Datum Name Unterschrift |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auftragsdaten | Ansprechpartner Auftraggeber | beauftragt mit |
| * Öffentlicher Auftraggeber * Privater Bauherr * Gewerblicher Auftraggeber   Firma: ………………………………………………………  Name: ………………………………………………………  Tel.: ………………………………………………………… | * Abbruch, Aushub * Oberbau- und Pflasterungsarbeiten * Entwässerungsarbeiten * Stiegen und Mauern   Sonstiges: …………………………………………………… |
| **Örtliche Bauaufsicht** Name: …………………………………………………… Tel.: …………………………  **Baustellenkoordinator** Name: …………………………………………………… Tel.: ………………………… | |

| Koordination Arbeitnehmerschutz | |
| --- | --- |
| SIGE – Plan 2) 🞏 erhalten  🞏 für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt  🞏 Bauherrn über besondere Gefahren (Lärmbereiche) informiert  Unterlage 3) 🞏 erhalten 🞏 urgiert am: ……………  🞏 für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt   (z.B. Unterlagen über Lage der unterirdischen Einbauten  🞏 Sicherheitsdatenblätter an Auftraggeber übergeben   * Sicherheitsvorschriften des Kunden Version: ………………………… * besondere Schutzmaßnahmen für Passanten und Unbeteiligte 4)  …………………………………………………………………………………………… | * Abstimmung mit dem Planungskoordinator im Zuge der Angebotserstellung 5) * Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator ab Auftragsvergabe 5) |
| Gleichzeitig im Arbeitsbereich / -umfeld tätige Unternehmen und Personen  🞏 nein 🞏 ja (nachstehend anführen)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.; z.Stolperstellen durch elektrische Zuleitungen und Schnüre)  🞏 nein 🞏 ja (nachstehend anführen) 🞏 lt. SiGePlan  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Schachtöffnungen  🞏 nein 🞏 ja (nachstehend anführen) 🞏 lt. SiGePlan  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |

| Infrastruktur |
| --- |
| max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter): ……………  Aufenthalt 🞏 eigener Raum 🞏 beigestellter Raum 🞏 witterungsgeschützter Bereich: ……………  Toiletten 🞏 eigene 🞏 beigestellt  Waschgelegenheit 🞏 eigene 🞏 beigestellt  Trinkwasser 🞏 eigenes (z.B. Trinkwasserflaschen) 🞏 Trinkwasserleitung vorhanden |
| Baustellenabsicherung 🞏 eigene: (Art: …………………………………………) 🞏 beigestellt (z. B. lt. SiGePlan)  🞏 gem. Verkehrsbescheid §90 StVO  Stromversorgung 🞏 eigenes Aggregat  🞏 beigestellter Stromanschluss mit Personenschutzeinrichtung (30mA FI) 6)  🞏 Zusatzgerät mit 30mA FI für bestehende Anlage 6)  Erste-Hilfe-Koffer 8) 🞏 Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer) 🞏 Typ2 (bis 20 Arbeitnehmer) Anzahl: …………  Ersthelfer 8) 🞏 eigener 🞏 beigestellt von ……………………………………………  Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

|  |
| --- |
| Lagerung auf der Baustelle Besonderheiten |
| Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid) ……………………………………………………………………………………  Platz für Zwischenlagerung ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze, Orte sind anzugeben (bei mehreren Orten mit  unterschiedlichen Ausführungen in einem Bauvorhaben ist immer der Bereich anzugeben) |
| Sicherung von Öffnungen Orte: ………………………… ⭘ eigene ⭘ beigestellt  Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände  ………………………………… Orte: ………………………… ⭘ eigene ⭘ beizustellen für …………………… ⭘ beigestellt  Maßnahmen gegen Gefahren durch Baustellenverkehr (z. B. Absperrungen, Blinkleuchten)  ………………………………… Orte: ………………………… ⭘ eigene ⭘ beizustellen für …………………… ⭘ beigestellt  Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |

| Besondere Gefahren |
| --- |
| * Gefahrbringender Kontakt mit stromführenden Freileitungen bei Ladearbeiten Notrufnummer EVU: ………………… Spannung: ……..kV Lage: …………………  Maßnahmen: ………………………………………………………………………………………………………………………………… * Einbauten (Bestandsaufnahme Art und Lage, Markierung)  Maßnahmen: …………………………………………………………………………………………………………………………………   ***Besondere Gefahren sind im Rahmen der Baustellenunterweisung speziell zu behandeln!*** |

|  |
| --- |
| Einsatz von Transporthilfen und Hebezeugen |
| LKW – Ladekran ⭘ eigener ⭘ Mitbenutzung (*🞎* eigener Anschläger erforderlich)  Radlader  Dumper  Bagger  Transporthilfen für Baumaterialen: ………………………………………………………………………………  Verlegemaschine: …………………………………………………………………………………………………………  Sonstige: …………………………………………………………………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| Fachkenntnisse und Fahrerlaubnisse |
| (Lade-)Kran Name Arbeitnehmer: ………………………………………  Selbstfahrendes Arbeitsmittel: ………………………………………………… Name Arbeitnehmer: ……………………………………… |

|  |
| --- |
| Beschäftigung von Jugendlichen |
| * ja, Auflagen an die Aufsichtsperson lt. Grundevaluierung * nein |

|  |  |
| --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung | |
| Gefahren  🞏 Herab- / Umfallen von Gegenständen  🞏 Anstoßen  🞏 spitze / scharfe Gegenstände  🞏 Kälte  🞏 optische Strahlung (Arbeiten im Freien)  🞏 Feuchtigkeit - Nässe  🞏 Lärm  🞏 Vibrationen  🞏 Ausrutschen auf geneigten oder rutschigen Untergründen  🞏 elektrische Gefahren  sonstige Gefahren: ………………………………………………… | Erforderliche PSA  🞏 Kopfschutz  🞏 Augenschutz  🞏 Gehörschutz  🞏 Atemschutz gegen gesundheitsschädliche Partikel: ⭘ Filterklasse 1 (FFP1) ⭘ Filterklasse 2 (FFP2) ⭘ Filterklasse 3 (FFP3)  🞏 Handschutz  🞏 Warnkleidung  🞏 Fußschutz: ⭘ S1P ⭘ S2 ⭘ S3 ⭘ S5  🞏 Hautschutz (Reinigung, Schutz, Pflege)  🞏 Witterungsschutz Nässe  🞏 Witterungsschutz Kälte  🞏 Witterungsschutz Sonne (UV-Strahlen)  ……………………………………………………………… |