{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Schallimmission","Tabelle2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Schallimmission","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,7,3,8],[6,1,6,6]]}
[]
[null,null,null,null,"WIRTSCHAFTSKAMMER OBERÖSTERREICH"]
[null,null,null,null,"WIRTSCHAFTSPOLITIK UND AUßENWIRTSCHAFT"]
[null,null,null,null,"Hessenplatz 3, 4020 LINZ, Tel. 05 - 90909 - 3435",null,null,{"$f":"NOW()","v":"2024-10-23T08:06:25.490"}]
[]
[null,"Schallimission von Luftwärmepumpen"]
[null,"Berechnung gemäß www.land-oberoesterreich.gv.at/kesseltausch"]
[]
[null,null,null,null,"FörderungswerberIn",null,"Franz Mustermann"]
[]
[null,null,null,null,"Straße / Nr.",null,"Parkweg 3"]
[]
[null,null,null,null,"PLZ / Ort",null,"4020 Linz"]
[]
[null,"Lw,A Schallleistungspegel der Luftwärmepumpe",null,null,null,null,"Lw,A =",null,53,"dB"]
[]
[null,"LZ Pegelzuschlag für tieffrequente Geräuschcharakteristik",null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(H17=1,0,5)","v":0},"dB"]
[]
[null,"K0 Raumwinkelmaß, berücksichtigt die Lage der Quelle",null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(H19=1,0,IF(H19=2,3,6))","v":3},"dB"]
[]
[null,"d Abstand zur Grundgrenze",null,null,null,null,"d =",null,3,"m"]
[]
[null,"Lr,spez Beurteilungspegel an der Grundgrenze"]
[]
[null,"Lr,spez = Lw,A + LZ + K0 - 20*log(d) - 11 [dB]"]
[]
[null,"spezifischer Beurteilungspegel an der Grundgrenze",null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(I15+I17+I19-(20*LOG(I21))-11,0)","v":35},"dB"]
[]
[null,"Robert Mairhofer, 23.10.2024",null,null,null,null,null,null,null,"Laerm"]
[]
[null,"Die Berechnung erfolgt trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung  der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist ausgeschlossen."]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Pegelzuschlag für tieffrequente Geräuschcharakteristik"]
[null,"LZ = 0 dB nachweislich kein tieffrequentes Geräusch (z.B. durch Prüfzeugnis oder Herstellerangaben)"]
[null,"LZ = 5 dB kein Nachweis vorhanden"]
[]
["Raumwinkelmaß, berücksichtigt die Lage der Quelle"]
[null,"K0 = 0 dB (freie Aufstellung)"]
[null,"K0 = 3 dB (Aufstellung vor Hausmauer)"]
[null,"K0 = 6 dB (Aufstellung in einer Hausecke)"]